ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL

Page 1 Run 29 Start Scan 4 Stream 0 Module 3 (20220170100018) - Type Barrel_Module

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.546 ± Constant = 14.28 0.158 ± Mean = 156.2 0.1117 ± Sigma = 1.788 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.464 ± Constant = 13.52 0.1669 ± Mean = 155.1 0.118 ± Sigma = 1.888 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.487 ± Constant = 13.73 0.1643 ± Mean = 156.3 0.1162 ± Sigma = 1.859 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.656 ± Constant = 15.3 0.1475 ± Mean = 145.2 0.1043 ± Sigma = 1.669 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.563 ± Constant = 14.43 0.1563 ± Mean = 151.6 0.1105 ± Sigma = 1.769 ± ± ±

Vt50 (mV)

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.356 ± Constant = 12.53 0.1801 ± Mean = 160.6 0.1274 ± Sigma = 2.038 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.309 ± Constant = 21.33 0.1058 ± Mean = 60.49 0.07483 ± Sigma = 1.197 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

1.802 ± Constant = 16.65 0.1356 ± Mean = 58.92 0.09586 ± Sigma = 1.534 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.087 ± Constant = 19.28 0.1171 ± Mean = 58.35 0.08277 ± Sigma = 1.324 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.322 ± Constant = 21.45 0.1052 ± Mean = 53.98 0.07441 ± Sigma = 1.191 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.408 ± Constant = 22.25 0.1014 ± Mean = 58.2 0.07173 ± Sigma = 1.148 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.064 ± Constant = 19.07 0.1184 ± Mean = 59.01 0.08368 ± Sigma = 1.339 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 3.159 ± Constant = 29.18 0.1547 ± Mean = 34.01 0.1094 ± Sigma = 1.75 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.827 ± Constant = 26.11 0.1729 ± Mean = 36.66 0.1222 ± Sigma = 1.956 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.964 ± Constant = 27.38 0.1648 ± Mean = 38.92 0.1166 ± Sigma = 1.865 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 3.295 ± Constant = 30.44 0.1483 ± Mean = 36.67 0.1048 ± Sigma = 1.678 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 3.475 ± Constant = 32.1 0.1406 ± Mean = 34.47 0.09941 ± Sigma = 1.591 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25

Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 3.138 ± Constant = 28.99 0.1557 ± Mean = 42.2 0.1101 ± Sigma = 1.761 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.024 ± Constant = 46.41 3.242 ± Mean = 1250 2.292 ± Sigma = 36.68 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

3.909 ± Constant = 36.11 4.166 ± Mean = 1301 2.946 ± Sigma = 47.14 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.683 ± Constant = 43.26 3.478 ± Mean = 1314 2.459 ± Sigma = 39.35 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.385 ± Constant = 40.5 3.715 ± Mean = 1371 2.627 ± Sigma = 42.03 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.893 ± Constant = 45.2 3.329 ± Mean = 1302 2.353 ± Sigma = 37.66 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.126 ± Constant = 47.35 3.177 ± Mean = 1277 2.247 ± Sigma = 35.95 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL Page 2 Run 29 Start Scan 4 Stream 0 Module 3 (20220170100018) - Type Barrel_Module

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL

Page 3 Run 29 Start Scan 4 Stream 1 Module 3 (20220170100018) - Type Barrel_Module

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.638 ± Constant = 15.13 0.1492 ± Mean = 156.9 0.1055 ± Sigma = 1.687 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.668 ± Constant = 15.41 0.1465 ± Mean = 151.1 0.1036 ± Sigma = 1.657 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.759 ± Constant = 16.25 0.1389 ± Mean = 151.7 0.0982 ± Sigma = 1.571 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.572 ± Constant = 14.53 0.1554 ± Mean = 151.7 0.1099 ± Sigma = 1.758 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.702 ± Constant = 15.72 0.1435 ± Mean = 155.5 0.1015 ± Sigma = 1.624 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.436 ± Constant = 13.26 0.1702 ± Mean = 157.7 0.1203 ± Sigma = 1.925 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.206 ± Constant = 20.37 0.1108 ± Mean = 61.38 0.07832 ± Sigma = 1.253 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.135 ± Constant = 19.73 0.1144 ± Mean = 59.07 0.08089 ± Sigma = 1.294 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.324 ± Constant = 21.47 0.1051 ± Mean = 55.29 0.07432 ± Sigma = 1.189 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.311 ± Constant = 21.35 0.1057 ± Mean = 57.88 0.07475 ± Sigma = 1.196 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.514 ± Constant = 23.22 0.09719 ± Mean = 58.75 0.06872 ± Sigma = 1.1 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.06 ± Constant = 19.03 0.1186 ± Mean = 57.33 0.08385 ± Sigma = 1.342 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 3.143 ± Constant = 29.03 0.1555 ± Mean = 33.48 0.1099 ± Sigma = 1.759 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 3.083 ± Constant = 28.48 0.1585 ± Mean = 32.64 0.1121 ± Sigma = 1.793 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 3.118 ± Constant = 28.8 0.1567 ± Mean = 40.27 0.1108 ± Sigma = 1.773 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 3.14 ± Constant = 29 0.1556 ± Mean = 35.46 0.11 ± Sigma = 1.761 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 3.078 ± Constant = 28.43 0.1587 ± Mean = 37.32 0.1122 ± Sigma = 1.796 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.952 ± Constant = 27.27 0.1655 ± Mean = 42.54 0.117 ± Sigma = 1.873 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.532 ± Constant = 51.1 2.944 ± Mean = 1232 2.082 ± Sigma = 33.31 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

3.947 ± Constant = 36.46 4.127 ± Mean = 1327 2.918 ± Sigma = 46.69 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.413 ± Constant = 50 3.009 ± Mean = 1342 2.127 ± Sigma = 34.04 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.255 ± Constant = 48.36 3.099 ± Mean = 1335 2.191 ± Sigma = 34.92 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.572 ± Constant = 51.47 2.923 ± Mean = 1266 2.067 ± Sigma = 33.07 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.298 ± Constant = 39.7 3.789 ± Mean = 1335 2.679 ± Sigma = 42.87 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL Page 4 Run 29 Start Scan 4 Stream 1 Module 3 (20220170100018) - Type Barrel_Module

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0