ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL

Page 1 Run 29 Start Scan 4 Stream 0 Module 4 (20220170100036) - Type Barrel_Module

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 764

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 125 1.434 ± Constant = 13.09 0.1703 ± Mean = 153.7 0.1204 ± Sigma = 1.904 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.403 ± Constant = 12.96 0.1742 ± Mean = 148.9 0.1231 ± Sigma = 1.97 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.337 ± Constant = 12.35 0.1827 ± Mean = 147.4 0.1292 ± Sigma = 2.067 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.13 ± Constant = 10.44 0.2161 ± Mean = 143.7 0.1528 ± Sigma = 2.445 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.528 ± Constant = 14.11 0.1599 ± Mean = 154.1 0.1131 ± Sigma = 1.809 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.402 ± Constant = 12.9 0.1743 ± Mean = 156.6 0.1232 ± Sigma = 1.964 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 125

2.13 ± Constant = 19.45 0.1147 ± Mean = 55.69 0.08109 ± Sigma = 1.282 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

1.956 ± Constant = 18.07 0.1249 ± Mean = 56.26 0.0883 ± Sigma = 1.413 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

1.926 ± Constant = 17.79 0.1268 ± Mean = 56.91 0.08968 ± Sigma = 1.435 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.2 ± Constant = 11.09 0.2035 ± Mean = 52.95 0.1439 ± Sigma = 2.303 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.334 ± Constant = 21.56 0.1047 ± Mean = 57.41 0.074 ± Sigma = 1.184 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.698 ± Constant = 15.63 0.1439 ± Mean = 59.03 0.1017 ± Sigma = 1.621 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25

Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 125 3.127 ± Constant = 28.55 0.1562 ± Mean = 42.69 0.1105 ± Sigma = 1.747 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.687 ± Constant = 24.82 0.1818 ± Mean = 36.13 0.1286 ± Sigma = 2.057 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 3.029 ± Constant = 27.98 0.1613 ± Mean = 33.17 0.114 ± Sigma = 1.825 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 1.965 ± Constant = 18.15 0.2486 ± Mean = 37.7 0.1758 ± Sigma = 2.813 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 3.051 ± Constant = 28.18 0.1602 ± Mean = 38.79 0.1132 ± Sigma = 1.812 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 127 2.45 ± Constant = 22.54 0.1995 ± Mean = 38.02 0.141 ± Sigma = 2.248 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 125

4.698 ± Constant = 42.89 3.467 ± Mean = 1301 2.451 ± Sigma = 38.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

3.728 ± Constant = 34.44 4.369 ± Mean = 1305 3.089 ± Sigma = 49.43 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.426 ± Constant = 40.88 3.68 ± Mean = 1253 2.602 ± Sigma = 41.63 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 1.596 ± Constant = 14.74 10.21 ± Mean = 1420 7.218 ± Sigma = 115.5 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 3.706 ± Constant = 34.23 4.395 ± Mean = 1228 3.108 ± Sigma = 49.73 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 2.774 ± Constant = 25.52 5.871 ± Mean = 1241 4.151 ± Sigma = 66.17 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL Page 2 Run 29 Start Scan 4 Stream 0 Module 4 (20220170100036) - Type Barrel_Module

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL

Page 3 Run 29 Start Scan 4 Stream 1 Module 4 (20220170100036) - Type Barrel_Module

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.243 ± Constant = 11.48 0.1965 ± Mean = 140.3 0.139 ± Sigma = 2.224 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.385 ± Constant = 12.79 0.1764 ± Mean = 149.6 0.1247 ± Sigma = 1.996 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.354 ± Constant = 12.51 0.1804 ± Mean = 150.1 0.1276 ± Sigma = 2.042 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.323 ± Constant = 12.22 0.1846 ± Mean = 144.5 0.1305 ± Sigma = 2.089 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3061 ± Constant = 2.763 0.804 ± Mean = 138.8 0.5685 ± Sigma = 8.953 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.057 ± Constant = 9.567 0.2312 ± Mean = 142.5 0.1635 ± Sigma = 2.565 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

1.634 ± Constant = 15.1 0.1495 ± Mean = 53.32 0.1057 ± Sigma = 1.691 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.139 ± Constant = 19.76 0.1142 ± Mean = 53.2 0.08076 ± Sigma = 1.292 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

1.718 ± Constant = 15.87 0.1422 ± Mean = 53.95 0.1005 ± Sigma = 1.609 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.806 ± Constant = 16.68 0.1353 ± Mean = 53.39 0.09566 ± Sigma = 1.531 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 0.3836 ± Constant = 3.516 0.6369 ± Mean = 51.7 0.4503 ± Sigma = 7.149 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.255 ± Constant = 11.37 0.1946 ± Mean = 55.11 0.1376 ± Sigma = 2.159 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.309 ± Constant = 21.33 0.2116 ± Mean = 33.45 0.1496 ± Sigma = 2.394 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 3.221 ± Constant = 29.75 0.1517 ± Mean = 43.09 0.1073 ± Sigma = 1.716 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.661 ± Constant = 24.58 0.1836 ± Mean = 42.33 0.1298 ± Sigma = 2.077 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 2.963 ± Constant = 27.37 0.1649 ± Mean = 37.56 0.1166 ± Sigma = 1.866 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 1.398 ± Constant = 12.91 0.3495 ± Mean = 35.06 0.2471 ± Sigma = 3.954 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.004 ± Constant = 18.44 0.2438 ± Mean = 32.41 0.1724 ± Sigma = 2.748 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

1.962 ± Constant = 18.12 8.301 ± Mean = 1414 5.869 ± Sigma = 93.91 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.388 ± Constant = 49.77 3.023 ± Mean = 1340 2.137 ± Sigma = 34.2 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.084 ± Constant = 37.73 3.988 ± Mean = 1346 2.82 ± Sigma = 45.11 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 3.465 ± Constant = 32 4.701 ± Mean = 1334 3.324 ± Sigma = 53.19 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 3.978 ± Constant = 35.14 4.094 ± Mean = 1336 2.895 ± Sigma = 44.28 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25

Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 0.6613 ± Constant = 6.012 24.63 ± Mean = 1324 17.41 ± Sigma = 274.3 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Dec 10 11:38:03 2002 - RAL Page 4 Run 29 Start Scan 4 Stream 1 Module 4 (20220170100036) - Type Barrel_Module

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0